**SERAMİK PİŞİRME FIRINI KULLANIM TALİMATI**

* + - **Eğer makinenin üstünde okunabilir durumda bir kullanma ve uygulama talimatı/uyarısı varsa; onu dikkate al.**
		- **Cihazın fişini 220 volt elektrik veren prize tak. (Direkt sigorta ile kumanda ediliyorsa sigortayı aç)**
		- **Güç düğmesini "on" konumuna getir.**
		- **İstenilen programı dijital olarak ayarla ve kapağı aç.**
		- **Seramik işi ısıya dayanıklı tablaya yerleştir ve kapağı kapat. Sistem çalışmaya başlar.**
		- **Açma - kapama düğmesini "off " konumuna getir.**

