|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aibu_dis_logo | **BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**  ULTRASONİK CİHAZIN KULLANIM TALİMATI | | | C:\Users\Aidata\Downloads\birincilogo_3559696.png |
| DOKÜMAN KODU | YAYIN TARİHİ | REVİZYON NO | REVİZYON TARİHİ | SAYFA NO |
| SSH.TL.05 | 11/06/2018 | - | - | 1/1 |

# AMAÇ ve KAPSAM

Ameliyathane ve kliniklerden steril olması için gelen malzemelerin, acil gereksinim durumlarında veya yüksek ısı hassasiyetine göre ultrasonik yıkama cihazının doğru çalıştırılması ve kullanılmasını sağlamak.

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi sorumlusu ve çalışanları kapsar.

# SORUMLULAR

* 1. Enfeksiyon Kontrol Komitesi
  2. Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi
  3. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Hekimi
  4. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi personeli

# FAALİYET AKIŞI

* 1. Sıvı tankı işaretli yere kadar su ile doldurulur.
  2. Sıvı içine koyulacak enzimatik/dezenfektan/deterjan miktarı üretici firma önerileri doğrultusunda eklenir.
  3. Kapağı kapatılır.
  4. Cihazın fişi prize takılır.
  5. Yıkama zamanı düğmesine basılarak istenilen süre ayarlanır. (15 dakika)
  6. Üretici firma önerisine göre ısı derecesi ayarlanır.
  7. Delikli yıkama sepetine malzemeler fazla yükleme yapılmadan yerleştirilir.
  8. Geniş yüzeyli büyük malzemeler/aletler ultrasonik dalgaları engelleyeceğinden sepetin alt kısmına yerleştirilir.
  9. Cihaz yüzeyine cerrahi aletler kesinlikle değmemelidir.
  10. Kapaklı malzemelerin kapakları açılarak cihaza yerleştirilir.
  11. İşlem yapılacak malzemenin tamamı sıvı içinde olmalıdır.
  12. Aletler demonte edilerek cihaza yerleştirilir.
  13. Cihazın kapağı kapatılarak, cihazın üstündeki ON/OFF düğmesine basılarak çalıştırılır.
  14. Cihaz çalışırken içine asla el sokulmamalıdır.
  15. Cihaz yıkama işlemini bitirdikten sonra otomatik durur.
  16. Malzemeler cihazdan çıkarılır bol su ile durulanır ve kurutulur.
  17. Solüsyon değiştirmek için vanası açılır ve cihaz boşaltılır.
  18. Cihaz tekrar kullanıma hazırlanacaksa ''MSÜ İşleyiş Prosedürü’ne'' göre temizliği yapılır.
  19. Cihaz kullanılmayacaksa kapatılır.