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	Öğrenci Bilgileri

	Adı Soyadı
	
	Öğrenci İmza

	Öğrenci No
	
	

	Sınıfı
	
	Öğretim Elemanı İmza

	Sorumlu Öğretim Elemanı
	
	

	Öğrenme Çıktısı
	1. Tam dişsizlik durumunda tam protez laboratuvar aşamalarını bilir. 
2. Kısmi dişsizlik durumunda bölümlü protez laboratuvar aşamalarını bilir.
3. Hareketli protezlerde tamir/diş-kroşe ilavesi yapabilme. 
4. Üst total alt kısmi dişsizlik durumunda protez laboratuvar aşamalarını bilir.
5. Tam ve kısmi hareketli protezlerde dikkat edilmesi gereken kuralları sayabilir.
	

	Kullanılacak Araç-Gereç
	1. Alçı modeller ve kaide plakları
2. Pembe mum
3. İspirto ocağı
4. İspirto
5. Mum spatülü
6. Bol kaşığı
7. Cetvel
8. Artikülatör
9. Alçı
10. Bol, bol kaşığı
	

	Değerlendireme Sırasında Kontrol Edilecek Hususlar
	1. Mum duvarın uygun yükseklik, genişlik ve kalınlıkta hazırlanması. 
2. Mum duvar yüzeylerinin düzgün ve simetrik olması. 
3. Modellerin artikülatöre doğru pozisyonda ve stabil olarak alınması.
	



	





SIRA NO
	




Öğrenim Hedefi
	Puanlama
	





Öğrenci Öz Değerlendirmesi*
	





Hedefin Ağırlığı
	





Aldığı Puan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	
	
	(Yetersiz)
	(Geliştirilmeli)
	(Orta)
	(İyi)
	(Mükemmel)
	
	
	

	
1
	
Laboratuvar Disiplini ve Profesyonel Yaklaşım

	1A
	Çalışma alanını düzenli ve temiz kullanır. 
	
	
	
	
	
	
	3
	

	1B
	
Laboratuvar güvenlik kurallarına uyar. 
	
	
	
	
	
	
	4
	

	1C
	
Araç-gereçleri doğru ve dikkatli kullanır.
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
2
	
Mum Duvarın Hazırlanması

	2A
	Mum duvarı uygun yükseklik ve kalınlıkta hazırlar
	
	
	
	
	
	
	10
	

	2B
	Mum duvarın stabilitesini sağlar.
	
	
	
	
	
	
	10
	

	2C
	Mum yüzeylerini düzgün ve simetrik şekillendirir.
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
3
	
Modellerin Artikülatöre Alınması

	3A
	Orta hattı doğru belirler. 
	
	
	
	
	
	
	10
	

	3B
	Modelleri oklüzal düzleme paralel olacak şekilde artikülatöre yerleştirir
	
	
	
	
	
	
	10
	

	3C
	Artikülatör bağlantısını doğru ve stabil şekilde gerçekleştirir.
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
4
	
Son Kontrol ve Bitirme İşlemleri

	4A
	Model ve artikülatörü temizler. 

	
	
	
	
	
	
	10
	

	4B
	Model kenarlarını uygun şekilde tesviye eder.

	
	
	
	
	
	
	10
	

	4C
	Hazırlanan mum duvar ve artikülatör montajını fonksiyonel olarak değerlendirir.
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
GENEL ORTALAMA
	
	
	
100
	


*Öğrenci Öz Değerlendirmesi Puanlama Sütunundaki gibi puanlar +/- üzerinden değerlendirilecektir.
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