**PORSELEN FIRINI KULLANIM TALİMATI**

* Fişi takılır.
* Fırın haznesine yapılacak olan iş yerleştirilir.
* Fırının üzerinde önceden belirlenen program seçilir.
* Başlatma tuşuna basılır.
* Aletin kapağı otomatik olarak kapanarak seçili işlem başlar.
* Program bittikten sonra kapak otomatik olarak açılır.
* Karıştırma bitince basıncın boşalması beklenir.
* İş fırın haznesinde oda ısısına gelinceye alınır.
* Fiş çekilir ve hazne temizlenir.

